**ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3.455/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.455-2025

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome da Proponente:** | |
| **CNPJ:** |  |
| **Endereço:** | **Telefone:** |
| **e-mail 1:** | **e-mail 2:** |
| **Banco:** | **Agência:** |
| **Conta Corrente:** | **Responsável:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **QTD** | **Descrição** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 1 | 03 mts | Tubulação Marrom de 1/2 |  |  |  |
| 2 | 12 mts | Tubulação Marrom de 3/4 |  |  |  |
| 3 | 06 mts | Tubulação Marrom de 32 mm |  |  |  |
| 4 | 06 mts | Tubulação Marrom de 50 mm |  |  |  |
| 5 | 06 mts | Tubulação Marrom de 60 mm |  |  |  |
| 6 | 06 mts | Tubulação Branca de Esgoto de 40 mm |  |  |  |
| 7 | 06 mts | Tubulação Branca de Esgoto de 50 mm |  |  |  |
| 8 | 06 mts | Tubulaçao Branca de Esgoto de 100 mm |  |  |  |
| 9 | 06 unid | Cotovelo marrom de /12 |  |  |  |
| 10 | 20 unid | Cotovelo marrom de 3/4 |  |  |  |
| 11 | 10 unid | Cotovelo marrom de 32 mm |  |  |  |
| 12 | 05 unid | Cotovelo marrom de 50 mm |  |  |  |
| 13 | 05 unid | Cotovelo marrom de 60 mm |  |  |  |
| 14 | 05 unid | Luva Marrom de 1/2 |  |  |  |
| 15 | 10 unid | Luva Marrom de 3/4 |  |  |  |
| 16 | 10 unid | Luva Marrom de 32 mm |  |  |  |
| 17 | 05 unid | Luva Marrom de 50 mm |  |  |  |
| 18 | 04 unid | Luva Marrom de 60 mm |  |  |  |
| 19 | 05 unid | TE marrom de 1/2 |  |  |  |
| 20 | 15 unid | TE marrom de 3/4 |  |  |  |
| 21 | 15 unid | TE marrom de 32 |  |  |  |
| 22 | 10 unid | Tê pvc azul, de redução com beiral ¾ x 1/2 |  |  |  |
| 23 | 10 unid | Tê pvc azul, de redução com beiral 32 x 3/4 |  |  |  |
| 24 | 10 unid | Joelho pvc azul 90°, de redução com beiral ¾ x 1/2 |  |  |  |
| 25 | 10 unid | Joelho pvc azul 90°, de redução com beiral 32 x 3/4 |  |  |  |
| 26 | 05 unid | Cotovelo Esgoto de 40 mm |  |  |  |
| 27 | 05 unid | Cotovelo Esgoto de 50 mm |  |  |  |
| 28 | 04 unid | Cotovelo Esgoto de 100 mm |  |  |  |
| 29 | 04 unid | Adesivo Plástico Cola Cano Pvc Frasco 175g C/pincel |  |  |  |
| 30 | 25 unid | Torneira; Aplicação: De mesa; Material: Aço mecanico cromado; Tamanho [Polegadas]: ½; Detalhes: AUTOMATICA. (referencia docol) |  |  |  |
| 31 | 05 unid | Torneira; de Latao; Com Acabamento natural; Volante No Modelo Borboleta; Bica do Tipo Fixa, Curta; Fixação na parede; com encaixe rosca; Bitola de saida ½” (com bucha de redução de ¾” para ½”); Utilizada em jardim; com garantia de 1 ano. |  |  |  |
| 32 | 05 unid | Torneira; de Latao; com acabamento natural; volante no modelo borboleta; bica do tipo fixa, Longa; Fixação na parede; Com encaixe rosca; Bitola de saida ½” (com bucha de redução de ¾” para ½”) com garantia de 1 ano. |  |  |  |
| 33 | 06 unid | Torneira; de Latão Com Mecanismo de Vedacao Ceramico, Com 1/4 de Volta; Com Acabamento Cromado; Bica do Tipo Alta Movel Com Arejador; Fixacao Parede; Com Encaixe Rosca; Bitola Da Saida de 1/2 Pol. Com Bucha de Redução de 3/4 Pol. Para1/2 Pol.; Utilizada Em Pia de Cozinha; Com Garantia de Minima de 01 Ano |  |  |  |
| 34 | 40 unid | Engate flexível para torneira; produzido em malha de aço inoxidável com interior da mangueira de borracha; com porcas e niple produzidos em aço inoxidável; medindo 60 cm de comprimento e 1/2" de diâmetro; resistente a água quente e fria; resistente à corrosão; para ser utilizado em instalações hidráulicas; conforme normas NBR/ABNT vigentes. |  |  |  |
| 35 | 01 unid | TORNEIRA; Aplicação: De Boia; Tamanho [Polegadas]: 1.1/4. |  |  |  |
| 36 | 50 unid | Kit Reparo para Caixa Acoplada; Com Componentes Em Plástico Abs e Borracha; Acionador de Abs Cromado C/inst. Superior; Devendo o Kit Ser Composto de 1 Torre de Saída Duo Flux 1 Botão Duplo Acionamento 1 Conjunto de Fixação e Vedação; para Ser Utilizado Em Todos Os Modelos de Caixas Acopladas, Universal; Sistema Dual Flush: Descarga Com Acionamento Parcial (03 L) e Total (06 L) |  |  |  |
| 37 | 02 unid | Bóia elétrica; controle pelo nível de água; temperatura máxima de 80 graus C; tipo inferior e superior; contato reversível, por interrupção micro desconexão na/nf; encapsulamento em polipropileno; com cabo de 1,20 metros em PVC; corrente máxima 15 a (carga Resistiva) / 8 a (carga Indutiva); tensão máxima 250 Vca. |  |  |  |
| 38 | 40 unid | SIFAO; Tipo/Modelo: Sanfonado, flexivel, inteligente, multiuso; Aplicacao: Pias, tanques e lavatorios de 40mm e 50mm; Material: Plastico. |  |  |  |
| 39 | 10 unid | FITA TEFLON; Aplicação: Vedação de tubos, conexões e acessórios; Cor: Branca; Tamanho [mm x m]: 18 X 25. |  |  |  |

Validade da Proposta: Mínimo 60 (sessenta) dias.

Condições de Pagamento, Prazo e Local de Entrega: Conforme Anexo II – Termo de Referência.

Informar local, data, assinatura e Identificação do representante legal da empresa (Nome, Cargo e CPF).